 **Приложение 3**

#### Технические требования

**на приобретение автомобиля ГАЗель- NEXT А31R23.**

1. *Наименование филиала.*

Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

1. ***Цель приобретения.***

осуществление грузовых перевозок, связанных с эксплуатацией и ремонтом оборудования предприятия.

1. ***Технические характеристики:***

|  |  |
| --- | --- |
| **Исходный автомобиль** | **ГАЗель- NEXT А31R23** |
| **Комплектация** | ST |
| Год выпускаТип двигателяТип топливаРабочий объем, л | 2019А275 Бензиновый 106.8 л.с.Бензин2690 |
| **Кузов:**Количество местТип кузова/количество дверейЦвет кузоваЦвет салона | 2+1Грузовой фургон цельнометаллический / 3БелыйЧерный |
| **Трансмиссия:**Тип приводаТип КПП | Задний5ст. МКПП  |
| **Тормоза:**ПередниеЗадние | Дискового типаБарабанного типа |
| **Габаритный размеры:**ДлинаШиринаВысота | 562720682753 |
| **Количество автомобилей** | 1 |

 **4.** ***Основные технические требования.***

- поставляемый автомобиль должен быть новым (то есть не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства);

- поставляемый автомобиль должен отвечать требованиям, установленным действующими нормативными документами по ограничению воздействия на окружающую среду;

- поставляемый автомобиль должен отвечать требованиям к обеспечению безопасности при использовании, иметь допустимые уровни вибрационных и шумовых нагрузок в соответствии с действующими нормами;

**Стандартное оборудование автомобиля должно включать**:

* Гидроусилитель руля;
* Эл.стеклоподъёмники;
* Дистанционный привод КПП
* Магнитола;
* ЭРА-глонасс
* Инструмент : домкрат, баллонный ключ;

**Дополнительные оборудование**:

* Зимние шипованные шины 185/75R16С (6шт.);
* Диск колесный R16 (6шт.);
* Коврики салона (комплект);
* Комплект предпускового подогревателя двигателя;
* Сигнализация;

***5. Сроки поставки:***

 IV квартал 2019г.

***6. Требования к приемке:***

- продукция должна соответствовать качеству и комплектности;

- продукция должна соответствовать ГОСТам, ТУ и стандартам завода-изготовителя;

- продукция должна пройти предпродажную подготовку;

- приемка продукции по количеству должна осуществляться в соответствии с накладной;

- приёмка продукции по количеству и качеству должна осуществляться в соответствии с инструкциями Госарбитража о порядке приемки продукции по количеству №П-6 от 15.06. 1965г. и качеству №П-7 от 25.04.1966г. с последующими изменениями;

***7. Требования к изготовителю (поставщику):***

 Продукция должна быть новой и ранее не использованной, соответствовать требованиям государственных нормативных правовых актов, стандартов и технических условий.

 Изготовитель (поставщик) должен подтвердить соответствие Продукции государственным нормативным правовым актам, стандартам и техническим условиям предоставлением необходимых свидетельств, сертификатов и деклараций о соответствии.

 Изготовитель (поставщик) должен удовлетворять следующим минимальным требованиям:

* иметь официальные полномочия на поставку продукции;
* иметь сервисную службу для обеспечения сопровождения продукции в гарантийный период;
* иметь склад оригинальных запасных частей для обеспечения гарантийного сопровождения продукции.

***8. Перечень документации:***

- паспорт транспортного средства (ПТС);

- сервисная книжка;

- инструкция по эксплуатации автомобиля на русском языке;

- необходимый пакет документов для регистрации автомобиля в ГИБДД.

***9. Гарантии изготовителя (поставщика):***

- изготовитель (поставщик)гарантирует **покупателю** соответствие качества и комплектности поставляемой продукции ГОСТам, ТУ и стандартам завода-изготовителя.

**Согласовано:**